**Tata Concept S**

**Specifiche Tecniche**

|  |  |
| --- | --- |
| Motore | 1.3 litri SDE Euro-5 |
|  | |
| Potenza massima | 70 kW a 4000 g/min |
|  | |
| Coppia massima | 200 Nm a 1500 g/min |
|  | |
| Servosterzo | Servoassistito |
|  | |
| Cambio | Cambio a 5 marce + retromarcia |
|  | |
| Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 3795 x 1965 x 1550 |
|  | |
| Passo (mm) | 2470 |
|  | |
| Pneumatici | 205/40 R17 |
|  | |
| Velocità massima (km/h) | 160 |
|  | |
| Capacità bagagliaio | 232 Litri |

**Caratteristiche standard o opzionale**

**Sicurezza**

* Airbags lato passeggero
* ABS con EBD
* Chiusura centralizzata con comando a distanza
* Immobilizer
* Fari fendinebbia anteriori e posteriori
* Tergilavalunotto
* Regolazione intensità luce cruscotto
* Sbrinatore lunotto posteriore

**Comfort**

* Sedile regolabile in quattro posizioni
* Sterzo servoassistito regolabile
* Alzacristalli elettrici
* Sistema audio integrato
* Supporto lombare
* Sedili sdoppiabili 60:40
* Specchietti retrovisori regolabili elettricamente
* Presa di alimentazione per accessory
* Controllo di temperatura completamente automatizzato
* Touchscreen Music System
* Sistema di Navigazione