Tata Xenon

Pur con dimensioni importanti, Tata Xenon propone un’immagine agile ed al tempo stesso aggressiva.

I suoi punti di forza sono

* la linea moderna
* il propulsore di nuova generazione
* il comfort degli interni
* una grande maneggevolezza

Per questi motivi, è il veicolo ideale per soddisfare le diverse esigenze.

**Motorizzazioni**

2 prestanti motori turbodiesel common rail (DICOR) con un eccellente coppia ai bassi regimi ed 1 propulsore a benzina.

* 3.0 litri DICOR : 84.5 kW a 3.000 rpm, 300 Nm a 1.800 – 2.000 rpm
* 2.2 litri DICOR : 103 kW a 4.000 rpm, 320 Nm a 1.700 – 2.700 rpm
* 2.2 litri DICOR : 110 kW a 4.000 rpm, 320 Nm a 1.500 – 3.000 rpm
* 2.1 litri benzina: 99.5 kW a 5.630 rpm, 195 Nm a 3.750 rpm

**Prestazioni del motore DICOR**

Il 2.2 litri DICOR di Xenon rispetta le normative Euro-IV di emissioni. La tecnologia del common rail contribuisce a massimizzare il rendimento del carburante, riduce la rumorosità e genera ottimi valori di potenza e coppia a tutti i regimi di utilizzo del motore.

**Stile Aggresivo**

Il frontale corposo e i passaruota consistenti donano a Xenon un look moderno e un imponente dominio della strada. Grande, robusto, attuale ed aggressivo - Xenon è disponibile in versione cabina singola e cabina doppia.

**Interni comfortevoli e funzionali**

Ottimo comfort di viaggio per tutti i passeggeri, un quadro strumenti ben visibile, porta bicchieri, orologio, CD, alzacristalli elettrici, specchietti retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente, condizionatore (con filtro antipolline) e scelta tra 2 colori per l’interno.

**Sicurezza**

Grazie al telaio robusto ed alle barre laterali anti-intrusione, Xenon risulta estremamente solido.

**Stabilità, Comfort di marcia e Guidabilità**

Le sospensioni anteriori indipendenti con molle a barre di torsione e quelle posteriori con molle a balestra parabolica assicurano stabilità e controllo del mezzo, anche a pieno carico. Un raggio di sterzata sorprendentemente stretto facilita le manovre anche in strade di grande traffico. Il differenziale a slittamento limitato dell’assale posteriore è in grado di percepire la perdita di aderenza al terreno di una ruota e distribuire equamente la coppia sull’altra : un dispositivo che fa di Xenon il mezzo ideale anche per gli appassionati di fuoristrada. Xenon è disponibile sia in versione 4x2 che 4x4 in tutte le motorizzazioni.

**Capacità di carico**

Nella versione cabina singola, Xenon offre oltre 1 tonnellata di capacità di carico.

**Allestimento Standard / Optional**

* Chiusura centralizzata con telecomando
* Immobilizer
* Fari antinebbia anteriori e posteriori
* Condizionatore
* Sistema elettronico 4 WD Shift - on - the - fly
* Alzacristalli elettrici
* Specchietti retrovisori regolabili elettricamente
* Pedane laterali
* Cerchi in lega
* Sterzo servoassistito regolabile
* Airbag lato guida e passeggero
* ABS